**2024～2028年临沧市临翔区可采区规划情况表**

| **序号** | **可采区名称** | **可采区编号** | **可采区起始断面** | | **可采区终止断面** | | **可采范围** | **河段长度（km）** | **开采深度（m）** | **平均河宽（m）** | **可采区面积（m²）** | **河床静态砂（万m³)** | **平均输砂量（万m³）** | **规划期采总砂量（万m³）** | **年可开采量（万m³）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **东经** | **北纬** | **东经** | **北纬** |
| 1 | 南汀河第一段可采区 | NT-KC-01 | 100.095272 | 23.993798 | 100.092680 | 23.997796 | 南汀河干流临江一级电站下游500m至丙简大桥上游500m区间河段 | 0.54 | 0.5～2 | 16.2 | 8748 | 1.85 | 6.85 | 35.85 | 7.17 |
| 2 | 南汀河第二段可采区 | NT-KC-02 | 100.089707 | 24.009298 | 100.087116 | 24.022193 | 南汀河临江二级电站下游350m至大山2号大桥上游500m区间河段 | 1.72 | 0.5～2 | 18 | 30960 | 4.64 | 4.9 | 29.14 | 5.83 |
| 3 | 南汀河第三段可采区 | NT-KC-03 | 100.052796 | 24.174414 | 100.047924 | 24.180435 | 幸福电站取水坝下游350m至214国道大桥上游500m区间河段 | 0.88 | 0.5～2 | 24.2 | 21296 | 3.19 | 8.9 | 47.69 | 9.54 |
| 4 | 昔铺河段可采区 | XPH-KC-01 | 100.108091 | 24.018478 | 100.091797 | 24.023830 | 昔铺河鸭子塘水库下游2km至入南汀河汇口上游500m区间河段 | 2.35 | 0.5～2 | 5 | 11750 | 1.18 | 2.63 | 14.33 | 2.87 |
| 5 | 遮奈河段可采区 | ZNH-KC-01 | 100.025791 | 24.054782 | 100.059428 | 24.067108 | 遮奈河干流至南汀河交汇口上游500m至1500区间河段 | 4.3 | 0.5～2 | 18 | 77400 | 7.74 | 5.75 | 36.49 | 7.3 |
| 6 | 石楼梯河 | SLTH-KC-01 | 100.101108 | 24.142060 | 100.075221 | 24.140586 | 甲山河与石楼梯河交汇口至南汀河交汇口 | 2.7 | 0.5～2 | 5 | 13500 | 1.35 | 1.87 | 10.7 | 2.14 |
| 7 | 头道水河段可采区 | TDS-KC-01 | 100.034033 | 24.209074 | 100.029751 | 24.186704 | 头道水河临翔境内河段 | 2.86 | 0.5～2 | 15 | 42900 | 6.44 | 10.65 | 59.69 | 11.94 |
| 8 | 大忙那河段可采区 | DMN-KC-01 | 100.288663 | 23.889870 | 100.297649 | 23.881386 | 邦东乡大忙那河瑞清线上游河段 | 1.53 | 0.5～2 | 8 | 12240 | 1.22 | 1.38 | 8.12 | 1.62 |
| 9 | 马台河第一段可采区 | MT-KC-01 | 100.236436 | 23.854298 | 100.235472 | 23.841059 | 大平田马台河天猴高速公路桥下游2km至瑞清线桥上游约350m | 1.32 | 0.5～2 | 11 | 14520 | 1.45 | 6.64 | 34.65 | 6.93 |
| 10 | 马台河第二段可采区 | MT-KC-02 | 100.270025 | 23.801671 | 100.277653 | 23.796779 | 岔箐寨小桥下游150m至入澜沧江汇口上游2.5km区间河段 | 1.07 | 0.5～2 | 15 | 16050 | 1.61 | 1.83 | 10.76 | 2.15 |
| 11 | 南顶河段可采区 | NDH-KC-01 | 100.233622 | 23.774198 | 100.244834 | 23.767810 | 南顶里寨路桥下游500m至光丁线上游150m | 1.53 | 0.5～2 | 6 | 9180 | 0.92 | 0.43 | 3.07 | 0.61 |
| 12 | 琅琊河段可采区 | LYH-KC-01 | 100.229042 | 23.746315 | 100.237008 | 23.742310 | 琅琊村光丁线下游100m至琅琊河观音阁区间河段 | 1.14 | 0.5～2 | 9 | 10260 | 1.54 | 1.83 | 10.69 | 2.14 |
| 13 | 坝密河段可采区 | BMH-KC-01 | 100.203424 | 23.714391 | 100.210528 | 23.707120 | 邦别村桥下游500m至望羊箐与坝密河交汇口区间河段 | 1.3 | 0.5～2 | 6 | 7800 | 0.78 | 1.5 | 8.28 | 1.66 |
| 14 | 平村河段可采区 | PCH-KC-01 | 100.302094 | 23.694317 | 100.278189 | 23.699827 | 块田箐与平村河交汇口至回结箐与平村河交汇口区间河段 | 3.18 | 0.5～2 | 3 | 9540 | 0.95 | 2.89 | 15.40 | 3.08 |
| 15 | 民乐河第一段 | MLH-KC-01 | 100.376236 | 23.646964 | 100.349870 | 23.639973 | 奶迫桥下游1km至来弄桥上游500m区间河段 | 2.3 | 0.5～2 | 17 | 39100 | 5.87 | 2.96 | 20.67 | 4.13 |
| 16 | 民乐河第二段 | MLH-KC-02 | 100.340321 | 23.635293 | 100.318358 | 23.618251 | 来弄桥下游1km至民乐河与勐戛河交汇口区间河段 | 3.7 | 0.5～2 | 17 | 62900 | 9.44 | 0.53 | 12.09 | 2.42 |
| 17 | 昔木河段可采区 | XMH-KC-01 | 100.084475 | 23.583678 | 100.085047 | 23.581813 | 昔木村区间河段 | 0.22 | 0.5～2 | 5 | 1100 | 0.73 | 1.15 | 6.12 | 1.22 |
| 18 | 宁安河段可采区 | NAH-KC-01 | 100.036559 | 23.562643 | 100.043837 | 23.565883 | 龙浩坝水库下游2km至宁安河河道治理末端区间河段 | 1.1 | 0.5～2 | 6 | 6600 | 0.66 | 3.42 | 17.76 | 3.55 |
| 19 | 玉带河第一段可采区 | YDH-KC-01 | 100.116102 | 23.581761 | 100.115641 | 23.574712 | 昔木河与玉带河交汇口下游100m至梅子箐一级电站厂房下游1km区间河段 | 0.97 | 0.5～2 | 12 | 11640 | 1.75 | 8.44 | 43.95 | 8.79 |
| 20 | 玉带河第二段可采区 | YDH-KC-02 | 100.120524 | 23.564798 | 100.120924 | 23.559321 | 宁安河与玉带河交汇口下游400m至旧地基区间河段 | 0.73 | 0.5～2 | 12 | 8760 | 1.31 | 5.78 | 30.21 | 6.04 |
| 21 | 玉带河第三段可采区 | YDH-KC-01 | 100.124188 | 23.532322 | 100.127491 | 23.525026 | 梅子箐三级电站厂房下游100m至梅子箐三级电站厂房下游1.3km区间河段 | 1.32 | 0.5～2 | 8 | 10480 | 1.57 | 5.76 | 30.37 | 6.07 |
| 22 | 南美河段可采区 | NMH-KC-01 | 99.894636 | 23.827330 | 99.895267 | 23.824029 | 勐勐河坡脚村区间河段 | 0.42 | 0.5～2 | 10 | 4200 | 0.63 | 6.94 | 35.33 | 7.07 |
| 合计 | | |  | |  | |  | 37.18 |  |  |  |  |  | 521.35 | 104.27 |

**2024～2028年临沧市临翔区保留区规划情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **保留区名称** | **所在河流** | **保留区编号** | **可采区起始断面** | | **可采区终止断面** | | **保留范围** | **河段长度（km）** | **保留理由** | **可开采深度（m）** | **保留区可开采量（万m³）** |
| **东经** | **北纬** | **东经** | **北纬** |
| 1 | 大邦五河保留区 | 大邦五河 | DBW-BL-01 | 100.108691 | 24.025098 | 100.034684 | 24.212383 | 南汀河二级支流大邦五河源头至头道水河汇口区间河段 | 12 | 河床有一定的泥砂储量，河道两侧大部分为一般耕地和基本农田，开采难度大。 | 1 | 3.0 |
| 2 | 石格拉河保留区 | 石格拉河 | SGL-BL-01 | 100.148265 | 24.194128 | 100.063271 | 224.171690 | 南汀河一级支流石格拉河源头至入南汀河汇口区间河段 | 14.3 | 河床有一定的泥砂储量，交通不便，河道两岸耕地较多，开采难度大。 | 1 | 9.0 |
| 3 | 曼毫河保留区 | 曼毫河 | MH-BL-01 | 100.147662 | 24.134967 | 100.068078 | 24.161245 | 南汀河一级支流曼毫河源头至入南汀河汇口区间河段 | 11.68 | 河床有一定的泥砂储量，河道两侧大部分为一般耕地和基本农田，开采难度大。 | 1 | 9.0 |
| 4 | 勐回河保留区 | 勐回河 | MHH-BL-01 | 99.998779 | 23.990857 | 99.917732 | 24.024936 | 勐回河源头至勐回河临翔区出境点段 | 11.9 | 河床有一定的泥砂储量，河道两侧大部分为一般耕地和基本农田，开采难度大 | 1 | 3.0 |
| 5 | 细博河保留区 | 细博河 | XB-BL-01 | 100.144817 | 23.699623 | 100.194889 | 23.647319 | 澜沧江一级支流细博河柳树河水库下游2km至入澜沧江汇口区间河段 | 9.03 | 河床有一定的泥砂储量，交通不便，河道两岸耕地较多，开采难度大。 | 1 | 3.0 |
| 6 | 南赛河保留区 | 南赛河 | NS-BL-01 | 100.024642 | 23.507370 | 100.121167 | 23.541417 | 澜沧江二级支流南赛河湾河水库下游2km至入玉带河汇口区间河段 | 13.66 | 河床有一定的泥砂储量，河道两侧大部分为一般耕地和基本农田，开采难度大。 | 1 | 3.0 |

**2024～2028年临沧市临翔区禁采区规划情况表**

| **序号** | **禁采区名称** | **禁采区编号** | **禁采区起始断面** | | **禁采区终止断面** | | **禁采范围** | **河段长度（km）** | **禁采理由** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **东经** | **北纬** | **东经** | **北纬** |
| 一、南汀河流域（南汀河沿用市级规划，列为禁采区） | | | | | | | | | |
| 1 | 南汀河禁采第一段 | NT-JC-01 | 100.060404 | 23.725332 | 100.096252 | 23.991623 | 博尚水库下游至可采区第一段起点 | 35 | 涉及桥梁、水文站点、生态红线、主城区等 |
| 2 | 南汀河禁采第二段 | NT-JC-02 | 100.092680 | 23.997796 | 100.089726 | 24.009125 | 南汀河可采区第一段终点至第二段起点区间 | 1.8 | 涉及桥梁、主城区等 |
| 3 | 南汀河禁采第三段 | NT-JC-03 | 100.092680 | 23.997796 | 100.052796 | 23.174414 | 昔铺河交汇口至第三段可采第三段起点 | 1.7 | 涉及桥梁、生态红线、主城区等 |
| 4 | 南汀河禁采第四段 | NT-JC-04 | 100.047924 | 24.180435 | 100.029581 | 24.182353 | 第三可采区终点至临翔出境点 | 2.1 | 涉及桥梁、生态红线、主城区等 |
| 5 | 遮奈河禁采段 | ZN-JC-01 | 99.810407 | 23.991935 | 99.9894634 | 24.001821 | 遮奈河源头至遮奈村下游河段可采区起点区间，可采区终点至南汀河交汇口区间 | 8.69 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 100.059428 | 24.067108 | 100.060555 | 24.071594 |
| 6 | 小高桥河禁采段 | XGQ-JC-01 | 100.212440 | 24.061206 | 100.072610 | 24.048506 | 小高桥河源头至南汀河交汇口之间河段 | 21.76 | 桥梁、涉及生态红线 |
| 7 | 昔铺河禁采段 | XP-JC-01 | 100.222859 | 23.979688， | 100.108350 | 24.018314 | 昔铺河源头至昔铺河可采区段起点 | 18.67 | 涉及水库、桥梁及生态红线 |
| 8 | 南崃河禁采段 | NL-JC-01 | 100.194956 | 23.944614 | 100.101073 | 23.948598 | 南崃河源头至南汀河交汇口之间河道 | 12.45 | 涉及、桥梁及生态红线 |
| 9 | 忙布河禁采段 | MB-JC-01 | 100.188092 | 23.885768 | 100.096151 | 23.897376 | 忙布河源头至南汀河汇口之间河段 | 10.07 | 河道治理段、桥梁、生态红线 |
| 10 | 雷打石河禁采段 | NDS-JC-01 | 100.154763 | 23.828374 | 100.098517 | 23.880427 | 雷打石河源头至南汀河交汇口之间河段 | 10 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 11 | 博尚水库河禁采段 | BSSK-JC-01 | 100.014054 | 23.673686 | 100.048996 | 23.755843 | 博尚水库河至南汀河交汇口之间河段 | 21.88 | 涉及桥梁、水库、生态红线 |
| 12 | 讯房河禁采段 | XF-JC-01 | 100.006178 | 23.683881 | 100.058523 | 23.714585 | 讯房河源头至南汀河交汇口之间河段 | 7.5 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 13 | 完招河禁采段 | WZ-JC-01 | 99.983330 | 23.732691 | 100.015140 | 23.781577 | 完招河源头至南汀河交汇口之间河段 | 8.69 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 14 | 南高河禁采段 | NG-JC-01 | 99.918882 | 23.912763 | 100.045890 | 23.906174 | 南高河源头至西河交汇口之间河段 | 19.76 | 涉及水库、桥梁生态红线 |
| 15 | 勐旺河禁采段 | MW-JC-01 | 100.020580 | 23.993290 | 100.039136 | 23.915779 | 勐旺河源头至西交汇口之间河段 | 11.40 | 涉及道路桥梁 |
| 16 | 西河河禁采段 | XH-JC-01 | 99.902215 | 23.925068 | 100.039436 | 23.915779 | 西河源头至南汀河交汇口之间河段 | 28.24 | 涉及主城区、道路桥梁 |
| 17 | 磨岸河禁采区 | MA-JC-01 | 100.005292 | 24.119052 | 100.074410 | 24.131228 | 磨岸河源头至南汀河交汇口之间河段 | 8.47 | 涉及山洪灾害易发区河段 |
| 二、澜沧江流域（澜沧江沿用市级规划，列为禁采区） | | | | | | | | | |
| 1 | 玉带河第一段禁采段 | YD-JC-01 | 100.021147 | 23.651535 | 100.116119 | 23.581748 | 玉带河源头至昔木河交汇玉带河汇口区间 | 31.48 | 涉及桥梁、乡镇、电站取水坝、生态红线 |
| 2 | 玉带河第二段禁采段 | YD-JC-02 | 100.115641 | 23.574712 | 100.120524 | 23.564798 | 玉带河第一段可采终点至宁安河交汇玉带河汇口区间 | 1.76 | 涉及桥梁、乡镇、电站取水坝、生态红线 |
| 3 | 玉带河第三段禁采段 | YD-JC-03 | 100.120924 | 23.559321 | 100.124188 | 23.532322 | 玉带河可采区第二段终点至梅子箐三级电站厂房区间河段 | 4.36 | 涉及桥梁、电站取水坝、生态红线 |
| 4 | 玉带河第四段禁采段 | YD-JC-04 | 100.127491 | 23.525026 | 100.156008 | 23.504801 | 玉带河可采区第三段终点至澜沧江交汇口区间河段 | 4.8 | 涉及桥梁、电站取水坝、生态红线 |
| 5 | 南代河禁采段 | ND-JC-01 | 100.131033 | 23.666754 | 100.106020 | 23.624896 | 南代河源头至玉带河交汇口之间河段 | 6.51 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 6 | 昔木河禁采第一段 | XM-JC-01 | 100.013639 | 23.610407 | 100.084475 | 23.583678 | 昔木河源头至上昔木村区间河段 | 10.03 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 7 | 昔木河禁采第二段 | XM-JC-02 | 100.085047 | 23.581813 | 100.115971 | 23.584009 | 下昔木村至玉带河交汇口区间河段 | 3.18 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 8 | 宁安河禁采第一段 | NA-JC-01 | 100.012431 | 23.523753 | 100.036559 | 23.562643 | 宁安河源头至岔河交汇口下游500m区间河段 | 8.19 | 涉及水库、桥梁、生态红线 |
| 9 | 宁安河禁采第二段 | NA-JC-02 | 100.043837 | 23.565883 | 100.117956 | 23.565404 | 河道治理末端至玉带河汇口区间河段 | 10.01 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 10 | 坝密河禁采第一段 | BM-JC-01 | 100.147374 | 23.758899 | 100.231893 | 23.684750 | 坝密河源头至邦别村下游500m河段 | 15.08 | 涉及生态红线及澜沧江自然保护区 |
| 11 | 坝密河禁采第二段 | BM-JC-02 | 100.210528 | 23.707120 | 100.203424 | ：23.714391 | 望羊箐汇口至澜沧江交汇口区间河段 | 3.6 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 12 | 琅琊河禁采第一段 | LY-JC-01 | 100.266872 | 23.730843 | 100.229042 | 23.746315 | 琅琊河源头至琅琊村区间河段 | 10.56 | 涉及电站取水坝、生态红线 |
| 13 | 琅琊河禁采第二段 | LY-JC-02 | 100.237008 | 23.742310 | 100.266872 | 23.730843 | 观音阁至澜沧江交汇口之间河段 | 4.6 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 14 | 南顶河（唐家寨小河）禁采第一段 | TJZ-JC-01 | 100.211735 | 23.791333 | 100.233635 | 23.774219 | 源头至大寨村区间河段 | 3.18 | 涉及桥梁、生态红线及澜沧江自然保护区 |
| 15 | 南顶河（唐家寨小河）禁采第二段 | TJZ-JC-02 | 100.2448340 | 23.767810 | 100.282594 | 23.753857 | 光丁线上游150m至大寨村区间河段 | 4.7 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 16 | 那杏河禁采段 | NX-JC-01 | 100.156448 | 23.816453 | 100.227521 | 23.843341 | 那杏河源头至马台河交汇口之间河段 | 9.12 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 17 | 马台河禁采第一段 | MT-JC-01 | 100.247824 | 23.955861 | 100.236436 | 23.854298 | 马台河源头至马台河第一段可采区起点；第一段可采区终点至岔箐下游900m区间河段 | 27.05 | 涉及电站取水坝、桥梁、生态红线及澜沧江自然保护区 |
| 100.235487 | 23.841037 | 100.270025 | 23.801671 |
| 18 | 马台河禁采第二段 | MT-JC-02 | 100.277653 | 23.796779 | 100.312390 | 23.802216 | 忙卡段至澜沧江交汇口区间河段 | 6.07 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 19 | 璋珍河禁采段 | ZZ-JC-01 | 100.261938 | 23.887994 | 100.344331 | 23.844587 | 璋珍河源头至澜沧江交汇口之间河段 | 12.68 | 涉及桥梁、生态红线及澜沧江自然保护区 |
| 20 | 大忙那河禁采第一段 | DMN-JC-01 | 100.273422 | 23.902619 | 100.355546 | 23.859678 | 大忙那河源头至许家村区间河段 | 12.17 | 涉及电站取水坝、桥梁、生态红线及澜沧江自然保护区 |
| 21 | 大忙那河禁采第二段 | DMN-JC-02 | 100.297675 | 23.881299 | 100.355546 | 23.859678 | 323国道至澜沧江区间河段 | 8.3 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 22 | 忙牙河禁采段 | MY-JC-01 | 100.273165 | 23.952172 | 100.407092 | 23.890647 | 忙牙河源头至澜沧江交汇口之间河段 | 19.3 | 涉及桥梁、生态红线及澜沧江自然保护区 |
| 23 | 南美河第一段 | NM-JC-01 | 99.903082 | 23.9122099 | 99.894636 | 23.827330 | 源头至可采区起点区间 | 11.7 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 南美河第二段 | NM-JC-02 | 99.895267 | 23.824029 | 99.896022 | 23.805719 | 可采区终点至勐库河交汇口区间 | 2.78 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 24 | 平村河禁采第一段 | PC-JC-01 | 100.364247 | 23.688859 | 100.302119 | 23.694236 | 源头至那别村下游1km区间河段 | 19.3 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 25 | 平村河禁采第二段 | PC-JC-02 | 100.278124 | 23.699707 | 100.248763 | 23.708378 | 回结箐汇口至澜沧江交汇口区间河段 | 3.8 | 涉及桥梁、生态红线 |
| 26 | 民乐河禁采第一段 | ML-JC-01 | 100.438098 | 23.678184 | 100.376236 | 23.646964 | 民乐河源头至奶迫村下游1.3km区间河段 | 14.29 | 涉及桥梁、生态红线及自然保护区 |
| 27 | 民乐河禁采第二段 | ML-JC-02 | 100.349870 | 23.639973 | 100.340321 | 23.635293 | 民乐河来弄组至澜沧江汇口区间河段 | 1.4 | 涉及桥梁、生态红线及澜沧江自然保护区 |
| 合计 | | |  | |  | |  | 582.66 |  |